void setup()

{

pinMode(2, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(2, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(2, LOW);

delay(500);

}