void setup()

{for(int i=2;i<6;i++)

pinMode(i, OUTPUT);

}

void loop()

{

for(int i=2;i<6;i++)

{digitalWrite(i, HIGH);

if(i==5)

{digitalWrite(1, HIGH);

}

else

digitalWrite(i+1, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(i, LOW);

}

}